<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="99.53" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.53" y1="-0.63" x2="99.53" y2="67.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.53" y1="67.94" x2="-0.47" y2="67.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="67.94" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<text>EGON WANKE * WWW.BLITZORTUNG.ORG * DL1YDB</text>
<text>PCB 5 * VER. 7- * 7/2011</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>GND</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>GND</text>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="64.77" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="64.77" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="2.54" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10@1">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="0207/7@1">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
<package name="0204/5@1">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08@1">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-conrad">
<packages>
<package name="733980-62@1">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DC20-09 (2.0 mm Center Pin)&lt;br&gt;
DC25-09 (2.5 mm Center Pin)&lt;br&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/733980-da-01-en-Printbuchse_mit_Schaltkontakt_2mm.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="556591-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;PC Board Ground</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM@1">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirschmann">
<packages>
<package name="PG203J">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP3Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP4Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<packages>
<package name="MSTBV3">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="12VDC(+)" library="con-conrad" package="733980-62@1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1/A" library="linear" package="DIL08@1" value="NE5534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10/A" library="rcl" package="0207/7@1" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="2.37K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2/A" library="linear" package="DIL08@1" value="NE5534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="led" package="LED5MM@1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4001"/>
<element name="." library="con-amp" package="556591-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="rcl" package="0204/5@1" value="330uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E2,5-7" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="0204/5@1" value="330uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HEADSET" library="con-hirschmann" package="PG203J" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15/A" library="rcl" package="0207/7@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="6.04K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="10.0K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16/A" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GAIN/A" library="jumper" package="JP4Q" value=""/>
<element name="F3/A" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1/A" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F2/A" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IA" library="jumper" package="JP3Q" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A" library="con-phoenix-508" package="MSTBV3" value="Antenna A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MSTBV 2,5/3-GF-5.08"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1792793"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9846"/>
</element>
<element name="C9/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1/B" library="linear" package="DIL08@1" value="NE5534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10/B" library="rcl" package="0207/7@1" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="2.37K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2/B" library="linear" package="DIL08@1" value="NE5534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="0204/5@1" value="330uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15/B" library="rcl" package="0207/7@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="6.04K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="10.0K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16/B" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GAIN/B" library="jumper" package="JP4Q" value=""/>
<element name="F3/B" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1/B" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F2/B" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IB" library="jumper" package="JP3Q" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B" library="con-phoenix-508" package="MSTBV3" value="Antenna A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MSTBV 2,5/3-GF-5.08"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1792793"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9846"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC2/A" pad="3"/>
<contactref element="R14/A" pad="2"/>
<contactref element="R11/A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC2/A" pad="7"/>
<contactref element="C5/A" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="R13/A" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="IC2/B" pad="7"/>
<contactref element="R13/B" pad="2"/>
<contactref element="C5/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="." pad="4"/>
<contactref element="R21/B" pad="1"/>
<contactref element="R20/B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="12VDC(+)" pad="1"/>
<contactref element="." pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="." pad="G2"/>
<contactref element="." pad="G1"/>
<contactref element="." pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="IC2/A" pad="4"/>
<contactref element="C17/A" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="PWR" pad="K"/>
<contactref element="12VDC(+)" pad="2"/>
<contactref element="12VDC(+)" pad="3"/>
<contactref element="C5/A" pad="2"/>
<contactref element="HEADSET" pad="1"/>
<contactref element="R12/A" pad="1"/>
<contactref element="IC1/A" pad="4"/>
<contactref element="C7/A" pad="2"/>
<contactref element="C16/A" pad="2"/>
<contactref element="R7/A" pad="1"/>
<contactref element="C10/A" pad="2"/>
<contactref element="R4/A" pad="1"/>
<contactref element="R3/A" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IA" pad="6"/>
<contactref element="A" pad="3"/>
<contactref element="IC2/B" pad="4"/>
<contactref element="C17/B" pad="1"/>
<contactref element="B" pad="3"/>
<contactref element="C7/B" pad="2"/>
<contactref element="R12/B" pad="1"/>
<contactref element="C16/B" pad="2"/>
<contactref element="IC1/B" pad="4"/>
<contactref element="R7/B" pad="1"/>
<contactref element="C10/B" pad="2"/>
<contactref element="R4/B" pad="1"/>
<contactref element="R3/B" pad="1"/>
<contactref element="IB" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C5/B" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R21/A" pad="1"/>
<contactref element="." pad="5"/>
<contactref element="R20/A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1/A" pad="3"/>
<contactref element="C11/A" pad="1"/>
<contactref element="R9/A" pad="2"/>
<contactref element="R6/A" pad="2"/>
<contactref element="C12/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C8/A" pad="2"/>
<contactref element="R5/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R10/A" pad="2"/>
<contactref element="IC1/A" pad="6"/>
<contactref element="C15/A" pad="1"/>
<contactref element="C13/A" pad="1"/>
<contactref element="F2/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R21/B" pad="2"/>
<contactref element="HEADSET" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R21/A" pad="2"/>
<contactref element="HEADSET" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C8/A" pad="1"/>
<contactref element="R2/A" pad="1"/>
<contactref element="IA" pad="3"/>
<contactref element="IA" pad="5"/>
<contactref element="A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC/2">
<contactref element="IC1/A" pad="7"/>
<contactref element="C7/A" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="R8/A" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C7/B" pad="1"/>
<contactref element="R8/B" pad="2"/>
<contactref element="IC1/B" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C15/A" pad="2"/>
<contactref element="R11/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C20/A" pad="2"/>
<contactref element="R20/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R17/A" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C17/A" pad="2"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="2"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="4"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="8"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R18/A" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R19/A" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R12/A" pad="2"/>
<contactref element="R13/A" pad="1"/>
<contactref element="R14/A" pad="1"/>
<contactref element="C16/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JP3">
<contactref element="IC2/A" pad="2"/>
<contactref element="R15/A" pad="1"/>
<contactref element="R16/A" pad="2"/>
<contactref element="R17/A" pad="2"/>
<contactref element="C18/A" pad="2"/>
<contactref element="R18/A" pad="2"/>
<contactref element="R19/A" pad="2"/>
<contactref element="C19/A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R4/A" pad="2"/>
<contactref element="IA" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R3/A" pad="2"/>
<contactref element="IA" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C9/A" pad="1"/>
<contactref element="R2/A" pad="2"/>
<contactref element="IA" pad="1"/>
<contactref element="A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC1/A" pad="2"/>
<contactref element="R5/A" pad="2"/>
<contactref element="R10/A" pad="1"/>
<contactref element="C13/A" pad="2"/>
<contactref element="C14/A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="C20/A" pad="1"/>
<contactref element="IC2/A" pad="6"/>
<contactref element="C18/A" pad="1"/>
<contactref element="R15/A" pad="2"/>
<contactref element="F3/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="C9/A" pad="2"/>
<contactref element="R6/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R8/A" pad="1"/>
<contactref element="R7/A" pad="2"/>
<contactref element="C10/A" pad="1"/>
<contactref element="C11/A" pad="2"/>
<contactref element="R9/A" pad="1"/>
<contactref element="F1/A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R16/A" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C12/A" pad="2"/>
<contactref element="F1/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="F2/A" pad="2"/>
<contactref element="C14/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="F3/A" pad="2"/>
<contactref element="C19/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2/B" pad="3"/>
<contactref element="R14/B" pad="2"/>
<contactref element="R11/B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1/B" pad="3"/>
<contactref element="C11/B" pad="1"/>
<contactref element="R9/B" pad="2"/>
<contactref element="R6/B" pad="2"/>
<contactref element="C12/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C8/B" pad="2"/>
<contactref element="R5/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C15/B" pad="1"/>
<contactref element="IC1/B" pad="6"/>
<contactref element="R10/B" pad="2"/>
<contactref element="C13/B" pad="1"/>
<contactref element="F2/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C8/B" pad="1"/>
<contactref element="R2/B" pad="1"/>
<contactref element="IB" pad="3"/>
<contactref element="IB" pad="5"/>
<contactref element="B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C15/B" pad="2"/>
<contactref element="R11/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C20/B" pad="2"/>
<contactref element="R20/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R17/B" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="GAIN/B" pad="2"/>
<contactref element="C17/B" pad="2"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="4"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="8"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R18/B" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R19/B" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R12/B" pad="2"/>
<contactref element="R13/B" pad="1"/>
<contactref element="R14/B" pad="1"/>
<contactref element="C16/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JP1">
<contactref element="R15/B" pad="1"/>
<contactref element="R16/B" pad="2"/>
<contactref element="IC2/B" pad="2"/>
<contactref element="R17/B" pad="2"/>
<contactref element="C18/B" pad="2"/>
<contactref element="C19/B" pad="2"/>
<contactref element="R18/B" pad="2"/>
<contactref element="R19/B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R4/B" pad="2"/>
<contactref element="IB" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R3/B" pad="2"/>
<contactref element="IB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="C9/B" pad="1"/>
<contactref element="R2/B" pad="2"/>
<contactref element="IB" pad="1"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R10/B" pad="1"/>
<contactref element="IC1/B" pad="2"/>
<contactref element="R5/B" pad="2"/>
<contactref element="C13/B" pad="2"/>
<contactref element="C14/B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C20/B" pad="1"/>
<contactref element="IC2/B" pad="6"/>
<contactref element="C18/B" pad="1"/>
<contactref element="R15/B" pad="2"/>
<contactref element="F3/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="C9/B" pad="2"/>
<contactref element="R6/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="C11/B" pad="2"/>
<contactref element="R9/B" pad="1"/>
<contactref element="C10/B" pad="1"/>
<contactref element="R8/B" pad="1"/>
<contactref element="R7/B" pad="2"/>
<contactref element="F1/B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R16/B" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="C12/B" pad="2"/>
<contactref element="F1/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="F2/B" pad="2"/>
<contactref element="C14/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="F3/B" pad="2"/>
<contactref element="C19/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
