<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="99.53" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.53" y1="-0.63" x2="99.53" y2="79.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.53" y1="79.37" x2="-0.47" y2="79.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="79.37" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<text>EGON WANKE * WWW.BLITZORTUNG.ORG</text>
<text>PCB 6 * Ver. 8- * 12/2012</text>
<text>DL1YDB</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>1PPS</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>GND</text>
<text>FT232R Breakout</text>
<text>GND</text>
<hole x="96.52" y="76.2" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="76.2" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC18U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP4Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP2Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-conrad">
<packages>
<package name="733980-62">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DC20-09 (2.0 mm Center Pin)&lt;br&gt;
DC25-09 (2.5 mm Center Pin)&lt;br&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/733980-da-01-en-Printbuchse_mit_Schaltkontakt_2mm.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="556591-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;PC Board Ground</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-025X050" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-025X050" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="78S05" library="linear" package="TO220V" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIG" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="20.000MHZ" library="crystal" package="HC18U-V" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TCL374" library="linear" package="DIL14" value="LM339N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7/P" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7/N" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8/P" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8/N" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8/N" library="rcl" package="E2,5-5" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8/P" library="rcl" package="E2,5-5" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4/P" library="rcl" package="0207/10" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4/N" library="rcl" package="0207/10" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3/P" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3/N" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9/P" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9/N" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12VDC(+)" library="con-conrad" package="733980-62" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TEST" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10/B" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10/A" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4001"/>
<element name="ATMEGA644" library="atmel" package="DIL40" value="ATMEGA644 20PU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PREAMP" library="con-amp" package="556591-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPS-DEVICE" library="con-ml" package="ML6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPS" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PPS" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP4Q" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOTTOM" library="con-lstb" package="MA10-1" value=""/>
<element name="TOP" library="con-lstb" package="MA10-1" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP2Q" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-2" value=""/>
<element name="AVR-ISP6" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="ic-package" package="DIL20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="ic-package" package="DIL20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ATMEGA644" pad="11"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="78S05" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="K"/>
<contactref element="C8/N" pad="-"/>
<contactref element="R3/N" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="12VDC(+)" pad="2"/>
<contactref element="12VDC(+)" pad="3"/>
<contactref element="TCL374" pad="12"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="31"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="TEST" pad="3"/>
<contactref element="PREAMP" pad="8"/>
<contactref element="PREAMP" pad="G2"/>
<contactref element="PREAMP" pad="G1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="MP" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="GPS-DEVICE" pad="1"/>
<contactref element="GPS-DEVICE" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="AVR-ISP6" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="20.000MHZ" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="TCL374" pad="8"/>
<contactref element="R7/N" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="TCL374" pad="5"/>
<contactref element="R7/P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8/P" pad="1"/>
<contactref element="TCL374" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="C9/N" pad="1"/>
<contactref element="C9/P" pad="1"/>
<contactref element="C8/P" pad="-"/>
<contactref element="C8/N" pad="+"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R4/P" pad="1"/>
<contactref element="R4/N" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="GPS-DEVICE" pad="6"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="20"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="78S05" pad="3"/>
<contactref element="R3/P" pad="1"/>
<contactref element="C8/P" pad="+"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="10"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="30"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="32"/>
<contactref element="TCL374" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="GPS-DEVICE" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="AVR-ISP6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="PPS" pad="A"/>
<contactref element="SIG" pad="A"/>
<contactref element="GPS" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PWR" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="9"/>
<contactref element="AVR-ISP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="TCL374" pad="9"/>
<contactref element="TCL374" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C10/B" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C10/A" pad="1"/>
<contactref element="PREAMP" pad="5"/>
<contactref element="MP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="C10/B" pad="1"/>
<contactref element="PREAMP" pad="4"/>
<contactref element="MP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R8/N" pad="1"/>
<contactref element="TCL374" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R7/P" pad="2"/>
<contactref element="R8/P" pad="2"/>
<contactref element="C9/P" pad="2"/>
<contactref element="R3/P" pad="2"/>
<contactref element="R4/P" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R8/N" pad="2"/>
<contactref element="R7/N" pad="2"/>
<contactref element="C9/N" pad="2"/>
<contactref element="R3/N" pad="2"/>
<contactref element="R4/N" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="ATMEGA644" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="ATMEGA644" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="ATMEGA644" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="ATMEGA644" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="ATMEGA644" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="ATMEGA644" pad="18"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="TCL374" pad="1"/>
<contactref element="TCL374" pad="13"/>
<contactref element="TCL374" pad="14"/>
<contactref element="TCL374" pad="2"/>
<contactref element="TEST" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="20.000MHZ" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="C10/A" pad="2"/>
<contactref element="TCL374" pad="7"/>
<contactref element="TCL374" pad="10"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="SIG" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="ATMEGA644" pad="19"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="GPS" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="ATMEGA644" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="GPS-DEVICE" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PREAMP" pad="7"/>
<contactref element="12VDC(+)" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="PPS" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="78S05" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="ATMEGA644" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="ATMEGA644" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="ATMEGA644" pad="29"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="ATMEGA644" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="GPS-DEVICE" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="ATMEGA644" pad="40"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="ATMEGA644" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="ATMEGA644" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="ATMEGA644" pad="37"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="ATMEGA644" pad="36"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="ATMEGA644" pad="35"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="ATMEGA644" pad="34"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="ATMEGA644" pad="33"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ATMEGA644" pad="8"/>
<contactref element="AVR-ISP6" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="ATMEGA644" pad="7"/>
<contactref element="AVR-ISP6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="AVR-ISP6" pad="4"/>
<contactref element="ATMEGA644" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="ATMEGA644" pad="21"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
