<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0126" y1="0.005" x2="115.405" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="115.405" y1="0.005" x2="115.405" y2="81.275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="115.405" y1="81.275" x2="0.0126" y2="81.275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0126" y1="81.275" x2="0.0126" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<text>Egon wanke * PCB 5 * VER. 7 * 7/2011</text>
<hole x="3.175" y="3.175" drill="3.2"/>
<hole x="3.175" y="48.26" drill="3.2"/>
<hole x="77.47" y="48.26" drill="3.2"/>
<hole x="77.47" y="3.175" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10@1">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="556591-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;PC Board Ground</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-devices">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4001"/>
<element name="." library="con-amp" package="556591-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="0204/5" value="330uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="0204/5" value="330uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF"/>
<element name="Q7" library="transistor-npn" package="TO92" value="BF199">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q8" library="transistor-npn" package="TO92" value="BF199">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1-A" library="rcl" package="0207/10@1" value="4,7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2-A" library="rcl" package="0207/10@1" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF"/>
<element name="R4-A" library="rcl" package="0207/10@1" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3-A" library="rcl" package="0207/10@1" value="4,7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF"/>
<element name="R8-A" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7-A" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD8065N">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R8-A1" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K"/>
<element name="R8-A2" library="rcl" package="0207/10@1" value="1K"/>
<element name="R8-A3" library="rcl" package="0207/10@1" value="100K"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C025-025X050" value="22nF"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF"/>
<element name="R8-A4" library="rcl" package="0207/10@1" value="47"/>
<element name="R8-A5" library="rcl" package="0207/10@1" value="2,3K"/>
<element name="R8-A6" library="rcl" package="0207/10@1" value="6,04K"/>
<element name="R8-A7" library="rcl" package="0207/10@1" value="10K"/>
<element name="R8-A8" library="rcl" package="0207/10@1" value="47"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="47pF"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP4Q" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$26">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="." pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="." pad="G2"/>
<contactref element="." pad="G1"/>
<contactref element="." pad="8"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="Q8" pad="2"/>
<contactref element="R7-A" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="R2-A" pad="2"/>
<contactref element="R4-A" pad="2"/>
<contactref element="R8-A" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R3-A" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R4-A" pad="1"/>
<contactref element="Q8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R8-A1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R8-A4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R8-A3" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R8-A3" pad="1"/>
<contactref element="R8-A2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R8-A6" pad="1"/>
<contactref element="R8-A7" pad="1"/>
<contactref element="R8-A5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R8-A4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R8-A2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R8-A5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R8-A6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R8-A7" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R8-A8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R1-A" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R7-A" pad="2"/>
<contactref element="R8-A" pad="1"/>
<contactref element="R8-A1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R3-A" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="Q8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R2-A" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="R1-A" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8-A8" pad="1"/>
<contactref element="." pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
