<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.0001" y1="0.005" x2="160.0201" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160.0201" y1="0.005" x2="160.0201" y2="129.535" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160.0201" y1="129.535" x2="-0.0001" y2="129.535" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.0001" y1="129.535" x2="-0.0001" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<text>EGON WANKE * WWW.BLITZORTUNG.ORG * DL1YDB * PCB 7 Version 1 * 1/2012</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>GND</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>GND</text>
<hole x="3.175" y="3.175" drill="3.2"/>
<hole x="3.175" y="126.365" drill="3.2"/>
<hole x="146.8755" y="126.365" drill="3.2"/>
<hole x="156.845" y="3.175" drill="3.2"/>
<hole x="7.62" y="99.06" drill="3.2"/>
<hole x="7.62" y="30.48" drill="3.2"/>
<hole x="60.325" y="121.285" drill="3.2"/>
<hole x="119.38" y="121.285" drill="3.2"/>
<text>C</text>
<text>D</text>
<text>E</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>C</text>
<text>D</text>
<text>E</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-conrad">
<packages>
<package name="733980-62">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DC20-09 (2.0 mm Center Pin)&lt;br&gt;
DC25-09 (2.5 mm Center Pin)&lt;br&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/733980-da-01-en-Printbuchse_mit_Schaltkontakt_2mm.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="556591-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;PC Board Ground</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP3Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP4Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<packages>
<package name="MSTBV3">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-devices">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA09-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="12VDC(+)" library="con-conrad" package="733980-62" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7/A" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10/A" library="rcl" package="0207/10" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5/A" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8/A" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17/A" library="rcl" package="0207/7" value="2.37K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4001"/>
<element name="." library="con-amp" package="556591-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="rcl" package="0204/5" value="330uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="0204/5" value="330uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9/A" library="rcl" package="0207/10" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14/A" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11/A" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20/A" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15/A" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18/A" library="rcl" package="0207/7" value="6.04K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19/A" library="rcl" package="0207/7" value="10.0K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13/A" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12/A" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2/A" library="rcl" package="0207/10" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3/A" library="rcl" package="0207/10" value="82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4/A" library="rcl" package="0207/10" value="82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6/A" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16/A" library="rcl" package="0207/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GAIN/A" library="jumper" package="JP4Q" value=""/>
<element name="F3/A" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1/A" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14/A" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F2/A" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IA" library="jumper" package="JP3Q" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A" library="con-phoenix-508" package="MSTBV3" value="Antenna A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MSTBV 2,5/3-GF-5.08"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1792793"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9846"/>
</element>
<element name="C9/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7/B" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10/B" library="rcl" package="0207/10" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5/B" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8/B" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17/B" library="rcl" package="0207/7" value="2.37K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="0204/5" value="330uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9/B" library="rcl" package="0207/10" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14/B" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11/B" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20/B" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15/B" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18/B" library="rcl" package="0207/7" value="6.04K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19/B" library="rcl" package="0207/7" value="10.0K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13/B" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12/B" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2/B" library="rcl" package="0207/10" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3/B" library="rcl" package="0207/10" value="82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4/B" library="rcl" package="0207/10" value="82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6/B" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16/B" library="rcl" package="0207/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GAIN/B" library="jumper" package="JP4Q" value=""/>
<element name="F3/B" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1/B" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14/B" library="rcl" package="C025-024X044" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F2/B" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IB" library="jumper" package="JP3Q" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B" library="con-phoenix-508" package="MSTBV3" value="Antenna A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MSTBV 2,5/3-GF-5.08"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1792793"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69R9846"/>
</element>
<element name="C15/C" library="rcl" package="C050-025X075" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23/C" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17/C" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20/C" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17/C" library="rcl" package="0207/7" value="2.37K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18/C" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7/C" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5/C" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14/C" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11/C" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20/C" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15/C" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18/C" library="rcl" package="0207/7" value="6.04K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19/C" library="rcl" package="0207/7" value="10.0K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13/C" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12/C" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16/C" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19/C" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16/C" library="rcl" package="0207/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GAIN/C" library="jumper" package="JP4Q" value=""/>
<element name="F3/C" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25/C" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24/C" library="rcl" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22/C" library="rcl" package="C050-025X075" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22/C" library="rcl" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21/C" library="rcl" package="C050-025X075" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD8055AN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC2" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD8055AN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC3" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD8055AN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC4" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD8055AN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC5" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD8055AN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C15/D" library="rcl" package="C050-025X075" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23/D" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17/D" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20/D" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17/D" library="rcl" package="0207/7" value="2.37K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18/D" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7/D" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5/D" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14/D" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11/D" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20/D" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15/D" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18/D" library="rcl" package="0207/7" value="6.04K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19/D" library="rcl" package="0207/7" value="10.0K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13/D" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12/D" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16/D" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19/D" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16/D" library="rcl" package="0207/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GAIN/D" library="jumper" package="JP4Q" value=""/>
<element name="F3/D" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25/D" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24/D" library="rcl" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22/D" library="rcl" package="C050-025X075" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22/D" library="rcl" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21/D" library="rcl" package="C050-025X075" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD8055AM">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C15/E" library="rcl" package="C050-025X075" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23/E" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17/E" library="rcl" package="C025-024X044" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20/E" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17/E" library="rcl" package="0207/7" value="2.37K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18/E" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7/E" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5/E" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14/E" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11/E" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20/E" library="rcl" package="0207/10" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15/E" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18/E" library="rcl" package="0207/7" value="6.04K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19/E" library="rcl" package="0207/7" value="10.0K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13/E" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12/E" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16/E" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19/E" library="rcl" package="C025-024X044" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16/E" library="rcl" package="0207/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GAIN/E" library="jumper" package="JP4Q" value=""/>
<element name="F3/E" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25/E" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24/E" library="rcl" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22/E" library="rcl" package="C050-025X075" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22/E" library="rcl" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD8055AN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C23/E" library="rcl" package="C025-024X044" value="330pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E3,5-8" value="330uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1/C" library="transistor" package="TO92" value="BF240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2/C" library="transistor" package="TO92" value="BF240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1/D" library="transistor" package="TO92" value="BF240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2/D" library="transistor" package="TO92" value="BF240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1/E" library="transistor" package="TO92" value="BF240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2/E" library="transistor" package="TO92" value="BF240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="linear" package="DIL14" value="TLC374"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIG-A" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIG-B" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E2,5-6" value="4,7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="E2,5-6" value="4,7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA09-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC9" library="linear" package="DIL14" value="TLC374"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="IC10" library="linear" package="DIL14" value="TLC374"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$46">
<contactref element="R14/A" pad="2"/>
<contactref element="R11/A" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="12VDC(+)" pad="1"/>
<contactref element="." pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R20/A" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C11/A" pad="1"/>
<contactref element="R9/A" pad="2"/>
<contactref element="R6/A" pad="2"/>
<contactref element="C12/A" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C8/A" pad="2"/>
<contactref element="R5/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R10/A" pad="2"/>
<contactref element="C15/A" pad="1"/>
<contactref element="C13/A" pad="1"/>
<contactref element="F2/A" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A+">
<contactref element="C8/A" pad="1"/>
<contactref element="R2/A" pad="1"/>
<contactref element="IA" pad="3"/>
<contactref element="IA" pad="5"/>
<contactref element="A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C15/A" pad="2"/>
<contactref element="R11/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C20/A" pad="2"/>
<contactref element="R20/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R17/A" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C17/A" pad="2"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="2"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="4"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="8"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R18/A" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R19/A" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R12/A" pad="2"/>
<contactref element="R13/A" pad="1"/>
<contactref element="R14/A" pad="1"/>
<contactref element="C16/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JP3">
<contactref element="R15/A" pad="1"/>
<contactref element="R16/A" pad="2"/>
<contactref element="R17/A" pad="2"/>
<contactref element="C18/A" pad="2"/>
<contactref element="R18/A" pad="2"/>
<contactref element="R19/A" pad="2"/>
<contactref element="C19/A" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R4/A" pad="2"/>
<contactref element="IA" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R3/A" pad="2"/>
<contactref element="IA" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A-">
<contactref element="C9/A" pad="1"/>
<contactref element="R2/A" pad="2"/>
<contactref element="IA" pad="1"/>
<contactref element="A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R5/A" pad="2"/>
<contactref element="R10/A" pad="1"/>
<contactref element="C13/A" pad="2"/>
<contactref element="C14/A" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="C20/A" pad="1"/>
<contactref element="C18/A" pad="1"/>
<contactref element="R15/A" pad="2"/>
<contactref element="F3/A" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+12VA">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="C9/A" pad="2"/>
<contactref element="R6/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R8/A" pad="1"/>
<contactref element="R7/A" pad="2"/>
<contactref element="C10/A" pad="1"/>
<contactref element="C11/A" pad="2"/>
<contactref element="R9/A" pad="1"/>
<contactref element="F1/A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R16/A" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C12/A" pad="2"/>
<contactref element="F1/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="F2/A" pad="2"/>
<contactref element="C14/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="F3/A" pad="2"/>
<contactref element="C19/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R14/B" pad="2"/>
<contactref element="R11/B" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C11/B" pad="1"/>
<contactref element="R9/B" pad="2"/>
<contactref element="R6/B" pad="2"/>
<contactref element="C12/B" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C8/B" pad="2"/>
<contactref element="R5/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C15/B" pad="1"/>
<contactref element="R10/B" pad="2"/>
<contactref element="C13/B" pad="1"/>
<contactref element="F2/B" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C15/B" pad="2"/>
<contactref element="R11/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C20/B" pad="2"/>
<contactref element="R20/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R17/B" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="GAIN/B" pad="2"/>
<contactref element="C17/B" pad="2"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="4"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="8"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R18/B" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R19/B" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R12/B" pad="2"/>
<contactref element="R13/B" pad="1"/>
<contactref element="R14/B" pad="1"/>
<contactref element="C16/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JP1">
<contactref element="R15/B" pad="1"/>
<contactref element="R16/B" pad="2"/>
<contactref element="R17/B" pad="2"/>
<contactref element="C18/B" pad="2"/>
<contactref element="C19/B" pad="2"/>
<contactref element="R18/B" pad="2"/>
<contactref element="R19/B" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R4/B" pad="2"/>
<contactref element="IB" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R3/B" pad="2"/>
<contactref element="IB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R10/B" pad="1"/>
<contactref element="R5/B" pad="2"/>
<contactref element="C13/B" pad="2"/>
<contactref element="C14/B" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C20/B" pad="1"/>
<contactref element="C18/B" pad="1"/>
<contactref element="R15/B" pad="2"/>
<contactref element="F3/B" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="C9/B" pad="2"/>
<contactref element="R6/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="C11/B" pad="2"/>
<contactref element="R9/B" pad="1"/>
<contactref element="C10/B" pad="1"/>
<contactref element="R8/B" pad="1"/>
<contactref element="R7/B" pad="2"/>
<contactref element="F1/B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R16/B" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="C12/B" pad="2"/>
<contactref element="F1/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="F2/B" pad="2"/>
<contactref element="C14/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="F3/B" pad="2"/>
<contactref element="C19/B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12VB">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R14/C" pad="2"/>
<contactref element="R11/C" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="C15/C" pad="2"/>
<contactref element="R11/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="C20/C" pad="2"/>
<contactref element="R20/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R17/C" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="GAIN/C" pad="2"/>
<contactref element="C17/C" pad="2"/>
<contactref element="GAIN/C" pad="4"/>
<contactref element="GAIN/C" pad="8"/>
<contactref element="GAIN/C" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R18/C" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/C" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R19/C" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/C" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R12/C" pad="2"/>
<contactref element="R13/C" pad="1"/>
<contactref element="R14/C" pad="1"/>
<contactref element="C16/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JP2">
<contactref element="R15/C" pad="1"/>
<contactref element="R16/C" pad="2"/>
<contactref element="R17/C" pad="2"/>
<contactref element="C18/C" pad="2"/>
<contactref element="C19/C" pad="2"/>
<contactref element="R18/C" pad="2"/>
<contactref element="R19/C" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="C20/C" pad="1"/>
<contactref element="C18/C" pad="1"/>
<contactref element="R15/C" pad="2"/>
<contactref element="F3/C" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="R16/C" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="F3/C" pad="2"/>
<contactref element="C19/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="R25/C" pad="1"/>
<contactref element="R24/C" pad="1"/>
<contactref element="C15/C" pad="1"/>
<contactref element="T2/C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="R24/C" pad="2"/>
<contactref element="C22/C" pad="2"/>
<contactref element="T2/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R23/C" pad="1"/>
<contactref element="C22/C" pad="1"/>
<contactref element="R22/C" pad="1"/>
<contactref element="T1/C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="C21/C" pad="2"/>
<contactref element="R22/C" pad="2"/>
<contactref element="T1/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R14/D" pad="2"/>
<contactref element="R11/D" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="C15/D" pad="2"/>
<contactref element="R11/D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="C20/D" pad="2"/>
<contactref element="R20/D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="R17/D" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/D" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="GAIN/D" pad="2"/>
<contactref element="C17/D" pad="2"/>
<contactref element="GAIN/D" pad="4"/>
<contactref element="GAIN/D" pad="8"/>
<contactref element="GAIN/D" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="R18/D" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/D" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R19/D" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/D" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="R12/D" pad="2"/>
<contactref element="R13/D" pad="1"/>
<contactref element="R14/D" pad="1"/>
<contactref element="C16/D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JP4">
<contactref element="R15/D" pad="1"/>
<contactref element="R16/D" pad="2"/>
<contactref element="R17/D" pad="2"/>
<contactref element="C18/D" pad="2"/>
<contactref element="C19/D" pad="2"/>
<contactref element="R18/D" pad="2"/>
<contactref element="R19/D" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="C20/D" pad="1"/>
<contactref element="C18/D" pad="1"/>
<contactref element="R15/D" pad="2"/>
<contactref element="F3/D" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R16/D" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="F3/D" pad="2"/>
<contactref element="C19/D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="R25/D" pad="1"/>
<contactref element="R24/D" pad="1"/>
<contactref element="C15/D" pad="1"/>
<contactref element="T2/D" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="R24/D" pad="2"/>
<contactref element="C22/D" pad="2"/>
<contactref element="T2/D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="R23/D" pad="1"/>
<contactref element="C22/D" pad="1"/>
<contactref element="R22/D" pad="1"/>
<contactref element="T1/D" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="C21/D" pad="2"/>
<contactref element="R22/D" pad="2"/>
<contactref element="T1/D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R14/E" pad="2"/>
<contactref element="R11/E" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="C15/E" pad="2"/>
<contactref element="R11/E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="C20/E" pad="2"/>
<contactref element="R20/E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="R17/E" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/E" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="GAIN/E" pad="2"/>
<contactref element="C17/E" pad="2"/>
<contactref element="GAIN/E" pad="4"/>
<contactref element="GAIN/E" pad="8"/>
<contactref element="GAIN/E" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R18/E" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/E" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="R19/E" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/E" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="R12/E" pad="2"/>
<contactref element="R13/E" pad="1"/>
<contactref element="R14/E" pad="1"/>
<contactref element="C16/E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JP5">
<contactref element="R15/E" pad="1"/>
<contactref element="R16/E" pad="2"/>
<contactref element="R17/E" pad="2"/>
<contactref element="C18/E" pad="2"/>
<contactref element="C19/E" pad="2"/>
<contactref element="R18/E" pad="2"/>
<contactref element="R19/E" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="C20/E" pad="1"/>
<contactref element="C18/E" pad="1"/>
<contactref element="R15/E" pad="2"/>
<contactref element="F3/E" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="R16/E" pad="1"/>
<contactref element="GAIN/E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="F3/E" pad="2"/>
<contactref element="C19/E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="R25/E" pad="1"/>
<contactref element="R24/E" pad="1"/>
<contactref element="C15/E" pad="1"/>
<contactref element="C23/E" pad="2"/>
<contactref element="T2/E" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="R24/E" pad="2"/>
<contactref element="C22/E" pad="2"/>
<contactref element="C23/E" pad="1"/>
<contactref element="T2/E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="R23/E" pad="1"/>
<contactref element="C22/E" pad="1"/>
<contactref element="R22/E" pad="1"/>
<contactref element="T1/E" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E-ANTENNA">
<contactref element="R22/E" pad="2"/>
<contactref element="T1/E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="12VDC(+)" pad="2"/>
<contactref element="12VDC(+)" pad="3"/>
<contactref element="." pad="G2"/>
<contactref element="." pad="G1"/>
<contactref element="." pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C17/A" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="PWR" pad="K"/>
<contactref element="C5/A" pad="2"/>
<contactref element="R12/A" pad="1"/>
<contactref element="C7/A" pad="2"/>
<contactref element="C16/A" pad="2"/>
<contactref element="R4/A" pad="1"/>
<contactref element="R3/A" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IA" pad="6"/>
<contactref element="A" pad="3"/>
<contactref element="C17/B" pad="1"/>
<contactref element="B" pad="3"/>
<contactref element="C7/B" pad="2"/>
<contactref element="R12/B" pad="1"/>
<contactref element="C16/B" pad="2"/>
<contactref element="R4/B" pad="1"/>
<contactref element="R3/B" pad="1"/>
<contactref element="IB" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C5/B" pad="2"/>
<contactref element="C17/C" pad="1"/>
<contactref element="R12/C" pad="1"/>
<contactref element="C16/C" pad="2"/>
<contactref element="C5/C" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="C17/D" pad="1"/>
<contactref element="R12/D" pad="1"/>
<contactref element="C16/D" pad="2"/>
<contactref element="C5/D" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="C17/E" pad="1"/>
<contactref element="R12/E" pad="1"/>
<contactref element="C16/E" pad="2"/>
<contactref element="C5/E" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="T2/E" pad="2"/>
<contactref element="T1/E" pad="2"/>
<contactref element="C7/E" pad="2"/>
<contactref element="C7/C" pad="2"/>
<contactref element="T2/C" pad="2"/>
<contactref element="T1/C" pad="2"/>
<contactref element="C7/D" pad="2"/>
<contactref element="T1/D" pad="2"/>
<contactref element="T2/D" pad="2"/>
<contactref element="C10/A" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R7/A" pad="1"/>
<contactref element="R7/B" pad="1"/>
<contactref element="C10/B" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
</signal>
<signal name="+12VC">
<contactref element="C5/E" pad="1"/>
<contactref element="R13/E" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="C5/A" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="R13/A" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C5/B" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C5/C" pad="1"/>
<contactref element="R13/C" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="C5/D" pad="1"/>
<contactref element="R13/D" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="R13/B" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+12VD">
<contactref element="C7/D" pad="1"/>
<contactref element="R23/D" pad="2"/>
<contactref element="R25/D" pad="2"/>
<contactref element="C7/A" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="R8/A" pad="2"/>
<contactref element="C7/B" pad="1"/>
<contactref element="R8/B" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C7/C" pad="1"/>
<contactref element="R23/C" pad="2"/>
<contactref element="R25/C" pad="2"/>
<contactref element="C7/E" pad="1"/>
<contactref element="R23/E" pad="2"/>
<contactref element="R25/E" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B+">
<contactref element="C8/B" pad="1"/>
<contactref element="R2/B" pad="1"/>
<contactref element="IB" pad="3"/>
<contactref element="IB" pad="5"/>
<contactref element="B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B-">
<contactref element="C9/B" pad="1"/>
<contactref element="R2/B" pad="2"/>
<contactref element="IB" pad="1"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C+">
<contactref element="C21/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="C21/D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="SIG-A" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="SIG-B" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R20/B" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="SIG-A" pad="A"/>
<contactref element="SIG-B" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="R20/C" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="IC9" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="R20/D" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC9" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="R20/E" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="IC10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="IC10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="IC10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="IC10" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="IC10" pad="5"/>
<contactref element="IC10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
